

*Le transfert d’air d’un local à un autre sera assuré par une grille en aluminium avec fonction anti-vue positionnée dans une paroi ou une porte.*

*Cette grille à simple déflexion aura des ailettes horizontales en V montées horizontalement espacées de 20 mm et un double cadre de 31 mm de large. Elle sera fixée avec ou sans vis apparentes directement dans la paroi ou la porte.*

*La finition de cette grille sera en aluminium anodisé teinte naturelle, ou toute teinte RAL au choix de l'architecte.*

*Cette grille sera de type AC 181 de marque ALDES.*