

**Gamme de tourelles de désenfumage -** **Agréé CE selon la norme EN 12101-3, F400-120**

Destinées aux locaux tertiaires, industriels et aux logements collectifs, la tourelle est adaptée à une application désenfumage pur ou mixte (cuisine professionnelle par exemple).

Sa conception soignée permet d’atteindre des débits jusqu’à 27 000 m³/h sans augmenter les dimensions de l’embase. Aldes propose sur cette gamme une solution “Tout en Un” avec un coffret de relayage directement précablé d’usine.

Fourniture et pose au-dessus des embases métalliques de tourelle de désenfumage de marque ALDES de type « VELONE F400 » fabriquée en France.

* Tourelle de désenfumage CE selon la norme EN 12101-3
* Classement F400 (120) 400° C – 120 mn
* Embase et support moteur acier galvanisé,
* Roue à réaction en acier galvanisée,
* Moteur IP 55, classe F, 50 Hz,
* 1 vitesse, 2 vitesses Dahlander ou 2 vitesses Bobinages indépendants selon l’usage
* Interrupteur de proximité câblé en option
* Pressostat permettant le report à distance d’un signal de défaut de fonctionnement.
* Option « Tout en Un » avec coffret de relayage directement câblé d’usine
* Chapeau en ABS noir fixé par 4 vis à pas rapide

**La tourelle recevra les accessoires suivants :**

* Kit pare-pluie IPx4 Désenfumage seul (testé en laboratoire indépendant)
* Ou Visière pare-pluie tôle pour usage Désenfumage ET ventilation
* Clapet anti-retour pour éviter le tirage thermique
* Kit rejet vertical 4 pièces ou 3 pièces si l’option Tout en un choisie ; incompatible avec la visière PP ou le Kit pare-pluie
* Souche terrasse, pour toit plat ou incliné,
* Axe pivot pour basculer la tourelle afin de nettoyer la roue et le conduit
* Cadre à sceller permettant de recevoir l'axe pivot
* Cadre conduit pour fixation sur conduit cylindrique